8-Bit Subraction

Progarm:-

LDA 3500

MOV B,A

LDA 3501

SUB B

STA 3502

RST 1

Output:-

